## D:\产品库\6129h\phoca_thumb_l_ZK6129H_2.jpg

**Техническая спецификация модели ZK6129H**

**Параметры контура**

 Габаритные размеры (mm) ：11995\*2550\*3800

Внутренняя высота салона (mm)：2120

Колесная база (mm)：6050

Передняя колея/задняя колея (mm)：2020/1860

Передний свес/задний свес：(mm)：2620/3325

Минимальный клиренс (mm)：210

Угол въезда/угол выезда（°）： 9/9

**Параметры двигателя**

 Модель двигателя：Cummins ISLe 4 360 (дополнительная опцияISLe 340 40)

Тип двигателя：6-ти цилиндровый,турбонаддувный,с водным охладителем,прямым впрыском ,промежуточным охлаждением воздуха

Объём(л)：8,9（8,9）

Максимальная мощность (кВт/rpm)：264/2100（250/2100）

Максимальный крутящий момент (Н.m/rpm)：1585/1200（1381/1400）

Тип топлива：автомобильный дизели

**Рабочие характеристики**

Завод-изготовитель шасси：Zhengzhou Yutong Bus Co.,Ltd

Модель шасси：ZK6129CR

Максимальная скорость (km/ч)：110

Ёмкость топливного бака（л）：400

Ёмкость багажного отделения（м3）：8,4

Допустимая максимальная масса（кг）：18000

**Спецификация шасси**

**Сцепление:** импортное сцепление типа Sachs MFZ430

**Коробка передачи:** S6-160, 6-ступенчатая с синхронизатором , дистанционное управление тросовыми валами

**Подвеска:** 6 пневморессор, гидравлические амортизаторы двойного действия Sachs, впереди поперечный стабилизатор

**Рулевая система:** цельная силовая система ZF8098, регулируемый руль вверх и вниз, налево и направо

**Тормозная система:** независимая двухконтурная пневматическая, пружинный парковочный тормоз, WABCO ABS, WABCO осушитель воздуха (с шумоглушителем), автоматическая регулировка тормозных зазоров HALDEX, электровихревой ретардер TELMA

**Шина:** Michelin бескамерная радиальная шина

**Электроцепь:** 24V, однопроводная с отрицательным заземлением

**Пусковое устройство:** двигатель,24V электромагнитного действия

Аккумулятор/генератор: 2 аккумулятора типа 6-QA-195Ah ,28V, генератор 140A+150A

**Конструкция кузова:** Полунесущая конструкция, цельнолистовая обшивка, алюминиевые люки багажного отделения. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза

**внутренняя отделка**

**Окна:** Тонированные окна с не открывающимися двойными вклеенными стёклами, сдвижная форточка с двойными стёклами для водителя

**Сидения:** 47+1+1

**Система кондиционирования воздуха:** неавтономный на крышке автобуса

**Система отопления:** независимая система нагрева воды с предпусковым подогревателем Spheros, отопление ступени и места водителя, дефростер с большой мощностью (с переключателем забора наружно-внутреннего воздуха), водозащищённые разъёмы для системы нагрева воды

**Аудио-видео оборудование:** DVD подготовка,17΄΄электроуправляемый жидко-кристаллический цветной дисплей (в передней части), 15΄΄жидко-кристаллический цветной дисплей ручной настройки(по центральному проходу)

Зеркала заднего вида: электроуправляемые, система видео наблюдения для средней двери и видео система при движении заднего хода и зуммер

**Фары:** цельные передние фары, светодиодные блоки задних фонарей и светодиодные внутрисалонное освещение, высокорасположенный стоп сигнал

**Стеклоочистители :** противоположенные (щётки защищены от мороза)

**Дополнительное оборудование:** электронные часы, колпаки колёс из нержавейки, дистанционный замок двери салона, прикуриватель, 2 противооткатных башмака, 2 домкрата, бачок омывателя ёмкостью 10л для стеклоочистителей, диспенсер (охлаждённая + горячая вода) и холодильник

**Особое требование от окружающей среды региона:** все наружные электрооборудования защищены от коррозии, антигрязевая защита под шасси

**Примечание:** VDO датчик, BOSCH реле, AMP разъёмы

**Гарантия –** 2 года (1год полностью+1 год на силовую линию) или 150 000км. пробега, (что наступит раньше)

**Место поставки:** г. Краснодар, ул. Новороссийская 15

***Цена в указанной комплектации 145 000 USD.***

***Оплата по курсу ЦБ на день оплаты***

***Цена действительно до 29.02.2016г***