

**Техническая спецификация модели ZK6899HA**

**Параметры контура**

 Габаритные размеры (mm) ：9025х2480х3330

Колесная база (mm)：4300

Минимальный клиренс (mm)：205

**Параметры двигателя**

Модель двигателя：Cummins ISBe +225

Тип двигателя：дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, 6-цилиндровый рядный, с водяным охлаждением

Объём(л)：6,7

Максимальный крутящий момент (Н.m/rpm)：835.7/ 1500

Тип топлива：автомобильный дизель

**Рабочие характеристики**

Максимальная скорость (km/ч)：115

Ёмкость топливного бака（л）：200

**Спецификация шасси**

**Сцепление:** «Sachs», модель GMF395 с дистанционным пневмогидравлическим приводом, производство Германия

**Коробка передачи:** QJ S6-100, механическая, 6-ступенчатая

**Подвеска:** Пневматическая, гидравлические амортизаторы двойного действия

**Рулевая система:** ZF8090 ГУР, рулевая колодка регулируется по высоте и углу наклона

**Тормозная система:** Двухконтурная пневматическая, барабанная; рычаги автоматической регулировки тормозных зазоров марки «Haldex», ABS/ ASR «Wabco»,стояночный тормоз; осушитель воздуха «Wabco»

**Шина:** Бескамерные, «Double Coin», 10 R22,5

**Электроцепь:**24в,однопроводная с отрицательным заземлением

**Пусковое устройство:** 24в , 5.5kW

**Аккумулятор/генератор:** 150Ah🞨2,140A +120A

**Конструкция кузова:** Полунесущая конструкция, цельнолистовая обшивка, алюминиевые люки багажного отделения. Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза

**Внутренняя отделка:** Цельная панель вентиляции и освещения для чтения, багажные полки, подготовка для установки DVD (громкоговорители с разводкой, 15" ж/к дисплей в передней части салона), 2 потолочных люка, 2 круглых вентилятора на крыше，диспенсер (охлаждённая + горячая вода)

**Двери:** 2 пассажирские двери: электроуправляемые, пневматические, одностворчатые; открываются наружу; оснащены устройством защиты от защемления

**Окна:** Тонированные боковые стеклопакеты. Занавески в салоне, солнцезащитная штора и сдвижная форточка с двойными стёклами для водителя

**Сидения для пассажиров:** 35+1+1,Механизм изменения наклона спинки; подлокотники со стороны прохода; смещение сидений к центру прохода

**Система кондиционирования воздуха:** Неавтономный Кондиционер верхнего расположения

**Система отопления:** Автономный отопитель Spheros; 6 конвекторов с принудительным обдувом и раздельным управлением; отопление места водителя и ступеней.

Зеркала заднего вида: Электроуправляемые, с подогревом, обтекаемой формы

**Фары:** Блокфара головного освещения, противотуманные фары; верхние (сзади и спереди) и боковые габаритные огни; дополнительный стоп сигнал, салонное освещение, «ночной свет»

**Гарантия –** 2 года (1год полностью+1 год на силовую линию) или 150 000км. пробега, (что наступит раньше)

**Место поставки:** г. Краснодар, ул. Новороссийская 15

***Цена в указанной комплектации 103 000 USD.***

***Оплата по курсу ЦБ на день оплаты***

***Цена действительно до 29.02.2016г***